16-BIT MULTIPLICATION

PROGRAM:-

LHLD 1000

SPHL

LHLD 1002

XCHG

LXI H,0000H

LXI H,0000H

DAD SP

INX B

MOV A,E

ORA D

SHLD 1004

MOV L,C

MOV H,B

SHLD 1006

HLT

OUTPUT:-

