**16 BIT SUBTRACTION**

**PROGRAM:**

LDA 4000

MOV B,A

LDA 4001

SUB B

STA 4002

LDA 4003

MOV B,A

LDA 4004

SUB B

STA 4005

HLT

**Output**:

