**16 Bit Addition**

**Program:**

LDA 4000

MOV B,A

LDA 4001

ADD B

STA 4002

LDA 4003

MOV B,A

LDA 4004

ADD B

STA 4005

HLT

**Output:**

