8 BIT ADDITION

**Program:**

LDA 3200

MOV B,A

LDA 3201

ADD B

STA 3202

RST 1

**Output** :

