8-BIT DIVISION

Progarm:-

LXI H,2000

MOV B,M

MVI C,00

INX H

MOV A,M

CMP B

SUB B

INR C

STA 2005

MOV A,C

STA 2006

HLT

OUTPUT:-

