**8 Bit Multiplication**

**Program:**

LDA 8500

MOV B,A

LDA 8501

MOV C,A

CPI 00

JZ LOOP1

XRA A

LOOP1: ADD B

DCR C

JZ LOOP

JMP LOOP1

LOOP: STA 8502

RST 1

**Output:**

